# Załącznik Nr 3 do SWZ

**Wykonawca / wykonawcy składający ofertę:** ………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: …………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu wymaganego przez zamawiającego** | **j.m** | **Liczba łączna** | **Oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia w ofercie** | | **Uwagi dodatkowe** |
| **Nazwa handlowa** | **Opis potwierdzający wymagania dodatkowe zamawiającego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Urządzenia i materiały** |  |  |  |  |  |
| Czytnik RFID z obudową IP65 | szt. | 1 |  |  |  |
| Czytnik RFID w obudowie pulpitowej USB | szt. | 1 |  |  |  |
| Czytnik RFID z wyświetlaczem kolorowym - Punkt Informacyjny z LCD 7" | szt. | 1 |  |  |  |
| Konwerter RS485/LAN | szt. | 1 |  |  |  |
| Szafa serwerowa z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl | 1 |  |  |  |
| Serwer z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl. | 1 |  |  |  |
| Switch z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl. | 1 |  |  |  |
| ~~Skrzynka rozdzielcza z wyposażeniem~~ | ~~kpl.~~ | ~~1~~ |  |  |  |
| UPS serwerowy wg specyfikacji | kpl. | 1 |  |  |  |
| Okablowanie **instalacyjne do** **system ESOK**- materiały | kpl. | 1 |  |  |  |
| Komputer kasowy wg specyfikacji | szt. | 1 |  |  |  |
| Monitor dotykowy wg specyfikacji | szt. | 1 |  |  |  |
| Szuflada kasowa | szt. | 1 |  |  |  |
| UPS kasowy wg specyfikacji | szt. | 1 |  |  |  |
| Drukarka raportów ~~wg specyfikacji~~ – LAN | szt. | ~~2~~  **1** |  |  |  |
| Pasek basenowy z transponderem (**½** czerwony/ **½** niebieski) | szt. | 200 |  |  |  |
| Bramka kołowrotowa na jednej nodze z napędem wg specyfikacji | szt. | 1 |  |  |  |
| Bramka uchylna elektro zaczep | szt. | 1 |  |  |  |
| Przycisk zwalniający bramkę | szt. | 1 |  |  |  |
| Przycisk awaryjny | szt. | 1 |  |  |  |
| Szafka HPL typ Szafka 2S z ławką HPL 3 – w module o wymiarach 300x450x1800mm, 150 mm nóżki, konstrukcja nośna szafek – profile aluminiowe o wym. 30x30 mm, wszystkie elementy złączone wykonane ze stali nierdzewnej. Fronty i daszki i pólki HPL 10 mm. Nogi pod szafkami wykonane z profili aluminiowych o wym. 30x30 mm. | szt | 95 |  |  |  |
| Zamek instalacyjny | szt | ~~100~~  **190** |  |  |  |
| Czytnik RFID w obudowie IP65 z wyświetlaczem LCD - szafkowy | szt | 8 |  |  |  |
| Sterownik szafkowy do obsługi max. 40 zamków | szt | 8 |  |  |  |
| Licencja systemu ESOK (obiektowa, bezterminowa) | lic. | 1 |  |  |  |
| **Usługi** |  |  |  |  |  |
| Wykonanie okablowania strukturalnego | usł. | 1 |  |  |  |
| Analiza przed wdrożeniowa | dni | 2 |  |  |  |
| Prace wdrożeniowe - ESOK | dni | 5 |  |  |  |
| Prace wdrożeniowe - Szkolenie | dni | 2 |  |  |  |
| Prace wdrożeniowe – Integracja z terminalami płatniczymi | dni | 1 |  |  |  |
| ~~Delegacje~~ | ~~opł~~ | ~~1~~ |  |  |  |
| ~~Dokumentacja projektowa~~ | ~~dni~~ | ~~2~~ |  |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza **powinna zawierać:**   * **dokumentację techniczno – ruchową** * **instrukcja obsługi** * **schemat podłączenia urządzeń do sieci** * **schematy blokowe** * **karty techniczne urządzeń** * **gwarancje** * **inne niezbędne informacje, o których powinien być poinformowany Zamawiający w przypadku awarii systemu lub konieczności odbudowy systemu po awarii.** | dni | 2 |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |
| **Wymagania dodatkowe** |  |  |  |  |  |

Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia wypełnia wykonawca. Brak opisu przez wykonawcę wskazanych w poszczególnych kolumnach parametrów (kolumna nr 4 i 5) stanowić będzie o odrzuceniu oferty. Wprowadzony opis musi być zgodny z wymaganiami opisanymi w kolumnach opisujących przedmiot zamówienia (1; 2; 3) oraz zgodny z opisem przedmiotu wskazanym w załączniki nr 1 do SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Określono tam wymagania dotyczący dostawy, zasady przyjęcia, odbioru, sporządzenia protokołu odbioru danej partii. Protokół odbioru podpisany przez zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę.

…………….……. *(miejscowość),* dnia r.

………………………………………… *(podpis)*